Уровни искусственной освещенности. Гигиенические требования и рекомендации

Уровни искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам, которые определены в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» определена периодичность лабораторного контроля уровней искусственной освещенности в соответствии с программой производственного контроля.

Ответственность за соблюдение уровня искусственной освещенности на рабочих местах сотрудников несут работодатели.

Главный специалист-эксперт Ефремовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тульской области Горохова Елена Николаевна